Bể lắng hóa lý 2

Bể khử trùng

Cột lọc áp lực

Bể chứa nước sau xử lý

Nguồn tiếp nhận – QCVN 40:2011, Cột A

Chlorine

Sân phơi bùn

Bể sinh học thiếu khí anoxic

Bể sinh học hiếu khí

Bể lắng sinh học

Bể khuấy trộn – tạo bông hóa lý 2

Dinh dưỡng

Máy thổi khí

PAC -2
Polymer –2
NaOH -2

Bùn tuần hoàn

Bùn hóa lý

Xả bùn dư

Bể thu gom

Lưới lọc rác

Bể điều hòa

Bể khuấy trộn – tạo bông hóa lý 1

Bể lắng hóa lý 1

PAC -1
Polymer –1
NaOH -1